VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Wi-Fi(R)-ühenduste (juhtmeta LAN) käivitamine

Saate luua Wi-Fi-ühenduse VAIO arvuti ja pääsupunkti (pole kaasas) vahel.
Enne Wi-Fi kasutamist veenduge, et Wi-Fi pääsupunkt on sees ja toimib.

1. Ühendage pääsupunkt oma VAIO arvutiga.

Lisateavet vt jaotisest Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support) [Täpsemalt] ja pääsupunktiga kaasasolevast kasutusjuhendist.

1. Avage tuumnupud [Täpsemalt] ja valige tuumnupp Sätted (Settings).

1. Valige parempoolsest alumisest nurgast Muuda arvuti sätteid (Change PC settings).

1. Valige ekraani Arvutisätted (PC settings) vasakust paanist Raadiovõrk (Wireless).

1. Muutke säte Lennurežiim (Airplane mode) valikule Väljas (Off) ja säte WiFi (Wi-Fi) menüüs Raadiovõrguseadmed (Wireless devices) valikule arvutis (On).

Vihje

- Vt jaotist Windowsi spikker ja tugi (Windows Help and Support), et saada lisateavet funktsiooni Lennurežiim (Airplane mode) kohta. [Täpsemalt]

1. Avage tuumnupud [Täpsemalt] ja valige tuumnupp Sätted (Settings).

1. Valige (võrguikoon).

1. Valige soovitud pääsupunkt ja Ühenda (Connect).

Kui ühendus on loodud, kuvatakse valitud juhtmeta pääsupunkti väljal Ühendatud (Connected).
Kui ilmub turvavõtme [Täpsemalt] sisestusaken, sisestage turvavõti ja valige OK.
Pange tähele, et turvavõtmed on tõstutundlikud.
Märkus

- IEEE 802.11a/b/g/n-iga mudelitel, millel on lubatud ainult 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa VAIO arvuti luua ühendust 5 GHz Wi-Fi pääsupunktiga. Kui lubatud on ainult 5 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti luua ühendust 2,4 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.
  IEEE 802.11b/g/n-iga seadmetel, millel on keelatud 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon, ei saa arvuti luua ühendust pääsupunktiga. Lisaks ei saa arvuti luua ühendust 5 GHz Wi-Fi pääsupunktiga.

- Enne ühenduste käivitamist Wi-Fi kaudu võib Wi-Fi pääsupunkti leidmine ja sellega ühenduse loomine aega võtta.

Vihje

- Kui ühendate oma VAIO arvuti pääsupunktiga, sisestades turvavõtme, registreeritakse pääsupunkt arvutis. Te ei pea sisestama turvavõtit järgnevate ühenduste jaoks.

## Wi-Fi-ühenduse oleku kontrollimine

Avage töölaud [Täpsemalt] ja liikuge hiirekursoriga töölaua olekualal üle ikooni (võrguikoon), et kontrollida Wi-Fi-ühenduse (näiteks praegu teie VAIO arvutiga ühendatud pääsupunkti) olekut.
Seotud teema
Teave Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrk) standardite kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (juhtmeta LAN) peatamine
Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (juhtmeta LAN) kasutamise kohta
Teave Wi-Fi(R) (juhtmeta LAN) turvavõtme kohta