VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Internetiga ühendamine juhtmega ühenduse abil

Enne interneti kasutamist peate sõlmima lepingu internetiteenuse pakkujaga (ISP) ja seadistama seadmed, mida on vaja VAIO arvuti internetiga ühendamiseks.
Ühendage LAN-kaabli (pole kaasas) üks ots VAIO arvuti LAN-pordiga ja teine ühendage võrku.
Märkus

- Täpsemat teavet internetiühenduseks vajalike seadmete ja VAIO arvuti internetiga ühendamise kohta küsige oma ISP-lt.

- Oma VAIO arvutit internetiga ühendades kasutage kindlasti kaablit, mille peale on kirjutatud „Network” (võrk) või „Ethernet” (kohtvõrk).

- Ärge ühendage oma VAIO arvuti LAN-pordiga telefonikaablit.
  Kui LAN-port on ühendatud järgmiste võrkude või telefoniliinidega, võib porti tulev tugev elektrivool põhjustada kahjustusi, ülekuumenemist või tulekahju.

- Mis tahes võrk v.a 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T tüüpi võrgud.

- Avalik telefoni abonendiliin.

- Kodukeskjaam (PBX)

- Kodused (siseside valjuhääldi) või ettevõtete telefoniliinid (mitme liiniga ettevõtte telefon).

Vihje

- Selleks, et oma VAIO arvuti Wi-Fi(R) (raadiokohtvõrgu) abil internetiga ühendada, peate häälestama Wi-Fi sätted. [Täpsemalt]

Seotud teema
Teave internetiühenduse teenuste kohta
Teave võrgu (LAN) kohta
Wi-Fi(R)-ühenduste (juhtmeta LAN) käivitamine