VAIO kasutusjuhend

Ülesanne

# Ketta sisestamine/eemaldamine
<Optilise kettaseadmega mudelid>

Ketta saab VAIO arvutisse sisestada ja sealt eemaldada, kui arvuti on sisse lülitatud.

1. Vajutage draivi väljutamisnuppu.

Draivi salv tuleb välja.
Vihje

- Draivi väljutusnupu asukoht oleneb ostetud mudelist. See asub VAIO arvuti esiküljel.

1. Sisestage ketas VAIO arvutisse või eemaldage sealt.

Ketast sisestades toimige järgmiselt.
Hoidke ühe käega draivi salve, asetage ketas selle keskele ja lükake ettevaatlikult allapoole, kuni see kohale klõpsatab. Kui ketas ei ole salve sulgemise ajal õiges asendis, ei pruugi salv enam lahti tulla.
Asetage ketas nii, et sildiga pool jääb ülespoole.
Märkus

- Ärge avaldage draivi salvele ketta asetamisel liigset jõudu.

1. Draivi salve sulgemiseks lükake seda kergelt.

Seotud teema
Toetatud kettad<Optilise kettaseadmega mudelid>
Teave regiooni koodide kohta<Optilise kettaseadmega mudelid>