VAIO kasutusjuhend

KKK

#### Kuidas leida VAIO arvuti sisseehitatud raadiokohtvõrgu liidese füüsilist aadressi (MAC-aadressi)?

- Kui pääsupunkti MAC-aadressi filtreerimine on lubatud, registreerige oma VAIO arvuti MAC-aadress pääsupunkti häälestuskuval. Muidu ei saa arvuti pääsupunktiga ühendust luua.
  Avage Käsuviip (Command Prompt) [Täpsemalt], sisestage „ipconfig /all” ja vajutage seejärel klahvi Enter. Leiate füüsilise aadressi (MAC-aadressi) väljalt Füüsiline aadress (Physical Address) suvandi Wi-Fi juhtmevaba kohtvõrgu adapter (Wireless LAN adapter Wi-Fi) alt.