VAIO naudotojo vadovas

DUK

#### Ką daryti, jei nepavyksta atkurti filmų arba muzikos kūrinių, priimamų per „Wi-Fi“(R) (belaidį LAN), arba jų atkūrimas pertraukiamas? Kodėl lėtai perduodami duomenys?

- Patraukite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.
  Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, prietaiso konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programos ir kt.

- Jei naudojate prieigos tašką, prietaisas gali būti laikinai apkraunamas kitų prietaisų, kurie šiuo metu vykdo su juo duomenų mainus.
  Šiek tiek palaukite ir bandykite vėl.

- Pakeiskite prieigos taško kanalo parametrą. Pakeitus kanalą, gali sumažėti belaidžio tinklo trikdžių ir padidėti duomenų perdavimo sparta.
  Jei yra prieigos taško kanalo trikdžių, gali sumažėti duomenų perdavimo sparta.

- Jei prieigos taško veiklą trikdo kiti prieigos taškai, pakeiskite prieigos taško kanalą.
  Papildomos informacijos rasite vadove, kurį gavote su savo prieigos tašku.

- Pasirūpinkite, kad šalia „Wi-Fi“ įrenginių nebūtų veikiančios mikrobangų krosnelės.
  2,4 GHz dažnių juostą, kurioje veikia „Wi-Fi“, naudoja įvairūs įrenginiai ir aparatai. Jei naudodami „Wi-Fi“ ryšį naudositės ir mikrobangų krosnele, gali sulėtėti duomenų perdavimas, sumažėti veikimo nuotolis arba nutrūkti ryšys.