VAIO naudotojo vadovas

DUK

#### Ką daryti, jei nepavyksta prijungti VAIO kompiuterio prie prieigos taško (arba interneto)?

- Žr. Ką daryti, jei nepavyksta pasinaudoti „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) funkcija? [Išsami informacija]

- Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.

- Patikrinkite prieigos taško parametrus.
  Esant toliau nurodytiems parametrams, VAIO kompiuteris gali neprisijungti prie prieigos taško arba ryšys gali būti nestabilus.

- Jei prieigos taškas sukonfigūruotas atmesti ryšio užklausą iš prietaiso, kurio SSID yra „ANY“, ir VAIO kompiuterio SSID yra „ANY“.

- Jei prieigos taškas veikia slaptumo režimu.
  Papildomos informacijos rasite su savo prieigos tašku gautame vadove arba pasitarkite su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Įsitikinkite, kad VAIO kompiuteris ir prieigos taškas yra sujungti tarpusavyje. [Išsami informacija]

- Ryšiui įtakos turi atstumas, kliūtys, prietaiso konfigūracija, radijo bangų stiprumas / trikdžiai, sienų medžiaga, veikiančios programos ir kt.
  Patraukite VAIO kompiuterį atokiau nuo kliūčių arba arčiau naudojamo prieigos taško.

- Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings) ir (tinklo piktograma).
  Patikrinkite, ar rodomas jūsų prieigos taškas.