VAIO naudotojo vadovas

Nuoroda

# Pastabos apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) funkcijos naudojimą

Prieš pradėdami naudoti „Wi-Fi“ funkciją, perskaitykite toliau pateikiamus tinkamo naudojimo įspėjimus.

- Kai kuriose šalyse arba regionuose „Wi-Fi“ gaminių naudojimą gali riboti vietos įstatymai.

- „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz juostoje, kurią naudoja daugelis įrenginių. Jie naudoja kitų tą pačią juostą naudojančių įrenginių skleidžiamų radijo trikdžių minimizavimo technologiją; bet radijo trikdžiai vis vien gali sumažinti ryšio greičius, diapazoną arba sutrikdyti ryšį.

- Jei VAIO kompiuteryje įjungtos BLUETOOTH ir 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcijos, tai gali sukelti kliūčių ir dėl to gali sulėtėti ryšio greitis ar kitos problemos.

- Norėdami užmegzti ryšį „Wi-Fi“, kai keliaujate, turite susisiekti su „Wi-Fi“ ryšio paslaugų teikėju.

- Jei jūsų VAIO kompiuteryje taikomas IEEE 802.11a/b/g/n standartas, 5 GHz „Wi-Fi“ funkciją naudoti lauke draudžia įstatymas.

- Ryšio greitis ir diapazonas gali skirtis, atsižvelgiant į šias sąlygas:

- atstumas tarp įrenginių;

- kliūtys tarp įrenginių;

- įrenginių konfigūracija;

- radijo ryšio sąlygos;

- aplinkos terpė (įskaitant sienų medžiagą ir kt.);

- naudojamos programos.
  Ryšys gali nutrūkti dėl radijo ryšio sąlygų.

- Specifikacijoje nurodytas duomenų perdavimo dažnis yra teorinė maksimali reikšmė, nebūtinai atspindinti faktinį duomenų perdavimo dažnį.

- Faktinis duomenų greitis gali būti ne toks didelis, koks rodomas VAIO kompiuteryje.

- 2,4 GHz ir 5 GHz dažnio „Wi-Fi“ juostos viena su kita ryšio neužmezga.

- Naudojant su IEEE 802.11b produktu, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n (2,4 GHz) duomenų perdavimo dažnis gali sutrikti. Be to, IEEE 802.11g ir IEEE 802.11n automatiškai sumažina perdavimo dažnį, kad būtų išlaikytas suderinamumas su IEEE 802.11b produktu. Perdavimo dažnį galima atkurti pakeitus prieigos taško kanalo parametrus.

- Norėdami staigiai sustabdyti „Wi-Fi“ funkciją, išjunkite VAIO kompiuterį.

- Į WLAN standartą yra įtraukti šifravimo metodai: belaidžio tinklo raktas (WEP), kuris yra saugos protokolas, „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga 2 (WPA2) ir „Wi-Fi“ apsaugotoji prieiga (WPA). Atsižvelgiant į bendrą IEEE ir „Wi-Fi Alliance“ siūlymą, WPA2 ir WPA – tai standartų specifikacijos, nustatytos pagal bendro veikimo saugos tobulinimus, pakeliančius dabartinių „Wi-Fi“ tinklų duomenų apsaugos ir prieigos valdymo lygį. WPA sukurta taip, kad būtų tiesiogiai suderinama su IEEE 802.11i specifikacija. Ji panaudoja patobulinto duomenų šifravimo laikinojo rakto vientisumo protokolą (TKIP) ir naudotojo autentifikavimą, naudojant 802.1X išplėstą autentifikavimo protokolą (EAP). Duomenų šifravimas apsaugo pažeidžiamą belaidį saitą tarp klientų ir prieigos taškų. Be to, yra kitų privatumą užtikrinančių tipinių LAN saugos mechanizmų, pvz.: slaptažodžio apsauga, visapusis šifravimas, virtualūs privatieji tinklai ir autentifikacija. WPA2 – antros kartos WPA – teikia geresnę duomenų apsaugą ir tinklo prieigos valdymą ir yra sukurta visoms 802.11 įrenginių versijoms apsaugoti, įskaitant 802.11b, 802.11a, 802.11g ir 802.11n standartus (kelių bangų ir kelių režimų). Be to, remiantis patvirtintu IEEE 802.11i standartu, vykdydama Nacionalinio standartų ir technologijos instituto (NIST) FIPS 140-2 atitinkantį AES šifravimo algoritmą ir 802.1X pagrįstą autentifikaciją, WPA2 teikia vyriausybinio lygio apsaugą. WPA2 yra priešingai suderinama su WPA.

Susijusi tema
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) standartus
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių pradžia
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių nutraukimas
Pastabos apie funkcijos BLUETOOTH(R) naudojimą