VAIO naudotojo vadovas

DUK

#### Kaip rasti VAIO kompiuterio įtaisytojo belaidžio tinklo sąsajos fizinį adresą (MAC adresą)?

- Jei įjungta prieigos taško MAC adresų filtravimo funkcija, prieigos taško sąrankos ekrane užregistruokite VAIO kompiuterio MAC adresą. Kitaip kompiuteris negalės prisijungti prie prieigos taško.
  Atverkite Komandinė eilutė (Command Prompt) [Išsami informacija], įrašykite „ipconfig/all“ ir paspauskite klavišą Enter. Fizinį adresą (MAC adresą) rasite lauke Fizinis adresas (Physical Address), dalyje Belaidžio LAN „Wi-Fi“ adapteris (Wireless LAN adapter Wi-Fi).