VAIO naudotojo vadovas

Užduotis

# „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių pradžia

Galite užmegzti „Wi-Fi“ ryšį tarp VAIO kompiuterio ir prieigos taško (nepridedama).
Prieš naudodami „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ prieigos taškas yra įjungtas ir veikia.

1. Prieigos tašką prijunkite prie VAIO kompiuterio.

Jei reikia daugiau informacijos, vadovaukitės „Windows“ žinynas ir palaikymas (Windows Help and Support) [Išsami informacija] ir su prieigos tašku pateiktu vadovu.

1. Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings).

1. Apatiniame dešiniajame kampe pasirinkite Keisti kompiuterio parametrus (Change PC settings).

1. Kairiojoje ekrano PC parametrai (PC settings) srityje pasirinkite Belaidis (Wireless).

1. Pakeiskite Skrydžio režimas (Airplane mode) į Išjungta (Off) ir parametrą Wi-Fi, esantį dalyje Belaidžiai įrenginiai (Wireless devices), į įjungta (On).

Patarimas

- Daugiau informacijos apie Skrydžio režimas (Airplane mode) žr. „Windows“ žinynas ir palaikymas (Windows Help and Support). [Išsami informacija]

1. Atverkite pagrindinius mygtukus [Išsami informacija] ir pasirinkite pagrindinį mygtuką Parametrai (Settings).

1. Pasirinkite (tinklo piktograma).

1. Pasirinkite norimą prieigos tašką ir Jungtis (Connect).

Užmezgus ryšį, pasirinkto prieigos taško lauke rodoma Prisijungta (Connected).
Jei rodomas saugos rakto įvesties langas [Išsami informacija], įveskite saugos raktą ir pasirinkite Gerai (OK).
Atminkite, kad saugos raktas reaguoja į didžiąsias ir mažąsias raides.
Pastaba

- Kai modeliuose su IEEE 802.11a/b/g/n įjungta tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija, VAIO kompiuteris negali prisijungti prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško. Kai įjungta tik 5 GHz „Wi-Fi“ funkcija, kompiuteris taip pat negali prisijungti prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.
  Kai modeliuose su IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz „Wi-Fi“ funkcija išjungta, kompiuteris negali prisijungti prie prieigos taško. Kompiuteris negali prisijungti ir prie 5 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.

- Prieš pradedant ryšius su „Wi-Fi“ gali šiek tiek užtrukti, kol rasite „Wi-Fi“ prieigos tašką ir prie jo prisijungsite.

Patarimas

- Kai prijungsite VAIO kompiuterį prie prieigos taško įvesdami saugos raktą, prieigos taškas bus užregistruotas kompiuteryje. Vėliau prisijungiant nereikės įvesti saugos rakto.

## Kaip patikrinti „Wi-Fi“ ryšio būseną

Atverkite darbalaukį [Išsami informacija] ir perkelkite pelės žymeklį ant (tinklo piktograma), esančios darbalaukio informacinių pranešimų srityje, kad patikrintumėte „Wi-Fi“ ryšio būseną, pvz., šiuo metu prie jūsų VAIO kompiuterio prijungto prieigos taško.
Susijusi tema
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) standartus
„Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) ryšių nutraukimas
Pastabos apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) funkcijos naudojimą
Apie „Wi-Fi(R)“ (belaidžio LAN) saugos raktą