Priručnik za VAIO

Zadatak

# Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučena).
Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Windows Help and Support) [Pojedinosti] i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

1. Otvorite gumbiće [Pojedinosti] i odaberite gumbić Postavke (Settings).

1. Odaberite Promjena postavki PC-ja (Change PC settings) u donjem desnom kutu.

1. Odaberite Bežično (Wireless) u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja (PC settings).

1. Promijenite Način rada u zrakoplovu (Airplane mode) u Isključen (Off) i postavku Wi-Fi u odjeljku Bežični uređaji (Wireless devices) u Uključeno (On).

Savjet

- Pogledajte Pomoć i podrška u sustavu Windows (Windows Help and Support) za više informacija o Način rada u zrakoplovu (Airplane mode). [Pojedinosti]

1. Otvorite gumbiće [Pojedinosti] i odaberite gumbić Postavke (Settings).

1. Odaberite (simbol mreže).

1. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se (Connect).

Nakon što je veza uspostavljena, pojavljuje se Povezano (Connected) u odabranom polju za bežičnu pristupnu točku.
Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa [Pojedinosti], upišite sigurnosni ključ po zahtjevu i odaberite U redu (OK).
Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.
Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n, kod kojih je omogućena samo Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo neće se moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Također, ako je omogućena samo funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.
  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

Savjet

- Kada jednom povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

## Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu [Pojedinosti] i prijeđite pokazivačem miša preko (simbol mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.
Povezane teme
O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)