Priručnik za VAIO

Zadatak

# O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.
Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.
Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.
Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće [Pojedinosti] i odaberite gumbić Postavke (Settings).

1. Odaberite (simbol mreže).

1. Desnom tipkom kliknite na željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze (View connection properties).

1. Odaberite karticu Sigurnost (Security).

1. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ (Network security key) i odaberite U redu (OK).

Povezane teme
O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)