Uporabniški priročnik za VAIO

Opravilo

# Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložena).
Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Dostopno točko povežite z računalnikom VAIO.

Dodatne informacije najdete v oknu Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support) [Podrobnosti] in priročniku, ki je bil priložen dostopni točki.

1. Odprite čarobne gumbe [Podrobnosti] in izberite Nastavitve (Settings).

1. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika (Change PC settings).

1. V levem podoknu na zaslonu Nastavitve (PC settings) izberite Brezžično (Wireless).

1. Možnost Letalski način (Airplane mode) spremenite v Izklopljeno (Off) možnost Wi-Fi pod Brezžične naprave (Wireless devices) pa v Vklopljeno (On).

Namig

- Dodatne informacije o možnosti Letalski način (Airplane mode) najdete v oknu Pomoč in podpora sistema Windows (Windows Help and Support). [Podrobnosti]

1. Odprite čarobne gumbe [Podrobnosti] in izberite Nastavitve (Settings).

1. Izberite (ikona omrežja).

1. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo (Connect).

Ko vzpostavite povezavo, se v polju z izbrano brezžično dostopno točko prikaže sporočilo Povezava je vzpostavljena (Connected).
Če se prikaže okno za vnos varnostnega ključa [Podrobnosti], vnesite varnostni ključ in izberite V redu (OK).
Varnostni ključi razlikujejo med velikimi in malimi črkami.
Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko brezžičnega omrežja s frekvenčnim pasom 5 GHz, če je omogočena samo funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz. Če je omogočena samo funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz, računalnik prav tako ne more vzpostaviti povezave z dostopno Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz.
  Pri modelih, ki podpirajo standard IEEE 802.11b/g/n, računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz onemogočena. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

Namig

- Ko vnesete varnostni ključ in povežete računalnik VAIO z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

## Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje [Podrobnosti] in s kazalcem miške pokažite na (ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, ki je trenutno priključena na računalnik VAIO
Sorodna tema
O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)