VAIO-bruksanvisning

Uppgift

# Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).
Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) [Mer information] och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

1. Öppna snabbknapparna [Mer information] och välj snabbknappen Inställningar (Settings).

1. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.

1. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på skärmen Datorinställningar (PC settings).

1. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

Tips

- Se Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) för mer information om Flygplansläge (Airplane mode). [Mer information]

1. Öppna snabbknapparna [Mer information] och välj snabbknappen Inställningar (Settings).

1. Välj (nätverksikonen).

1. Välj önskad åtkomstpunkt och Anslut (Connect).

När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för vald trådlös åtkomstpunkt.
Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel [Mer information], anger du den säkerhetsnyckel som krävs och väljer OK.
Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.
OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.
  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

Tips

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet [Mer information] och flytta muspekaren över (nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-status. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt din VAIO-dator är ansluten till för tillfället.
Relaterade avsnitt
Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)