Manual do utilizador VAIO

Task

# Acerca de Chave de Segurança Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP(Wired Equivalent Privacy).
A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.
A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.
Se introduzir uma chave de segurança incorrecta, siga estes passos para a reintroduzir.

1. Abra os atalhos [Detalhes] e seleccione o atalho Definições (Settings).

1. Seleccione (o ícone de rede).

1. Clique com o botão direito do rato na rede pretendida e seleccione Ver propriedades de ligação (View connection properties).

1. Seleccione o separador Segurança (Security) .

1. Introduza uma chave de segurança no campo Chave de segurança de rede (Network security key) e seleccione OK.

Tópico relacionado
Acercas das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)