Ghid de utilizare VAIO

Activitate

# Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să stabiliţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).
Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Windows Help and Support) [Detalii] şi manualul primit împreună cu punctul de acces pentru informaţii suplimentare.

1. Deschideţi simbolurile [Detalii] şi selectaţi simbolul Setări (Settings).

1. Selectaţi Modificare setări pentru PC (Change PC settings) din colţul din dreapta jos.

1. Selectaţi Fără fir (Wireless) din panoul din stânga al ecranului Setări PC (PC settings).

1. Modificaţi Mod avion (Airplane mode) la Dezactivat (Off) şi setarea Wi-Fi sub Dispozitive wireless (Wireless devices) la Activat (On).

Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Windows Help and Support) pentru mai multe informaţii despre Mod avion (Airplane mode). [Detalii]

1. Deschideţi simbolurile [Detalii] şi selectaţi simbolul Setări (Settings).

1. Selectaţi (pictograma reţelei).

1. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare (Connect).

După ce conexiunea este stabilită, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat (Connected).
Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate [Detalii], introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK.
Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.
Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.
  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

Sugestie

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

## Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul [Detalii] şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra (pictograma reţelei) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, precum punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.
Subiect asociat
Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)