# Benutzerhandbuch

# Personal ComputerSerie ESVE14A3

Drucken

## Einsetzen des Akkus

Setzen Sie den Akku in das Akkufach des VAIO-Computers ein.

1. Schalten Sie den VAIO-Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel und alle Verbindungskabel ab, und klappen Sie das LCD-Display zu.
2. Schieben Sie den Schalter LOCK (1) in die Entriegelungsposition.
3. Schieben Sie den Akku diagonal in das Akkufach, bis die Vorsprünge (1) an beiden Seiten des Akkufachs in die Aussparungen (2) an den Seiten des Akkus greifen.
4. Kippen Sie den Akku in Richtung des Pfeils, und drücken Sie ihn nach unten in das Fach, bis er einrastet.
5. Schieben Sie den Schalter LOCK in die Position LOCK, um den Akku im VAIO-Computer zu arretieren.

#### Hinweis

- Achten Sie darauf, dass der Schalter LOCK des Akkus sich in der Position LOCK befindet, bevor Sie den VAIO-Computer einschalten. Bei einer Verwendung des Computers mit nicht sicher verriegeltem Akkufach kann der Akku herausfallen, oder der Computer lässt sich nicht einschalten bzw. wird überraschend heruntergefahren.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Laden des Akkus
- Hinweise zur Verwendung des Akkus

Zum Seitenanfang