# Guía del usuario

# Ordenador Serie ESVE14A3

Imprimir

## ¿Qué debo hacer si el ordenador VAIO no se enciende (el indicador luminoso de encendido no se pone verde)?

- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados a los dispositivos, como el que va del ordenador VAIO al adaptador de CA; del adaptador de CA al cable de alimentación; y del cable de alimentación a la toma de CA. Consulte Conexión de una fuente de alimentación.

- Si enchufa el cable de alimentación del ordenador VAIO en un enchufe múltiple con interruptor, asegúrese de que este está encendido y de que el cable de alimentación del enchufe múltiple está bien conectado a la toma de CA.

- Si no apaga el ordenador VAIO mediante el procedimiento normal, la controladora de energía puede suspenderse por un error de programa.

  Desconecte todos los cables y los dispositivos periféricos, como el cable de alimentación y el dispositivo USB, extraiga el paquete de batería y espere unos cinco minutos. A continuación, vuelva a ponerlos en su sitio y encienda de nuevo el ordenador.

- Antes de utilizar por primera vez el ordenador VAIO, debe conectarlo a una fuente de alimentación con el adaptador de CA.

- Compruebe que está usando el adaptador de CA de Sony suministrado.

  Por su seguridad, use exclusivamente el paquete de batería recargable y el adaptador de CA originales de Sony suministrados por Sony para el equipo VAIO.

- Asegúrese de que el paquete de batería esté instalado correctamente.

- Puede ser que se haya agotado la batería.

- Asegúrese de que el ordenador VAIO no está en modo Hibernar al presionar el botón (Iniciar/Apagar (Power)).

  Tenga en cuenta que si mantiene pulsado el botón (Iniciar/Apagar (Power)) durante más de cuatro segundos, el ordenador se apaga.

- Si lleva el ordenador VAIO directamente de una ubicación fría a una cálida o lo utiliza en un entorno con mucha humedad, esta se puede condensar en su interior.

  En ese caso, deje pasar al menos una hora antes de encenderlo.

  No utilice el ordenador en sitios con mucha humedad (humedad relativa de más del 80 %), ya que puede provocar fallos de funcionamiento.

Ir al principio de la página