# Guía del usuario

# Ordenador Serie ESVE14A3

Imprimir

## Acerca de la clave de seguridad para Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Una clave de seguridad es un protocolo de seguridad para Wi-Fi que cifra los datos transmitidos a través de Wi-Fi. También se denomina clave de cifrado o clave WEP (Wired Equivalent Privacy o privacidad equivalente a cableado).

La clave de seguridad permite a los dispositivos inalámbricos con la misma clave, como el punto de acceso Wi-Fi y el ordenador, comunicarse entre ellos a través de Wi-Fi.

Los puntos de acceso tienen asignada una clave de seguridad de forma predeterminada. (Asegúrese de que la clave de seguridad predeterminada se haya cambiado para proteger los datos frente a usos no autorizados). Si no puede encontrar la clave de seguridad predeterminada, consulte el manual que acompaña al punto de acceso.

Si escribe una clave de seguridad equivocada, siga los pasos siguientes para escribir la clave de seguridad de nuevo.

1. Abra los símbolos y seleccione el símbolo Configuración (Settings). (Consulte Apertura de los símbolos para abrir los símbolos).
2. Seleccione (el icono de red).
3. Haga clic con el botón derecho en la red deseada y seleccione Ver propiedades de conexión (View connection properties).
4. Seleccione la ficha Seguridad (Security).
5. Introduzca una clave de seguridad en el campo Clave de seguridad de red (Network security key) y seleccione Aceptar (OK).

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Acerca de los estándares Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Notas sobre el uso de la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Ir al principio de la página