# Gebruikershandleiding

# Personal computer E-serieSVE14A3

Afdrukken

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

- Zie Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.

- Controleer de instellingen van het toegangspunt.

  Bij de volgende instellingen kan uw VAIO-computer mogelijk geen verbinding maken met een toegangspunt of is de verbinding mogelijk instabiel.

  - Als in het toegangspunt is ingesteld dat communicatie met een apparaat waarvoor de SSID is ingesteld op 'ANY' moet worden geweigerd, en de SSID van uw VAIO-computer of het toegangspunt is ingesteld op 'ANY'.

  - Als de stealth-modus van het toegangspunt is ingeschakeld.

    Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie of neem contact op met uw Wi-Fi-serviceprovider.

- Controleer of uw VAIO-computer en het toegangspunt verbinding met elkaar hebben. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve toepassingen enzovoort.

  Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

- Open de charms en selecteer de charm Instellingen (Settings) en (het netwerkpictogram).

  Controleer of uw toegangspunt wordt weergegeven.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

Ga naar boven