# Εγχειρίδιο χρήσης

# Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά ESVE14A3

Εκτύπωση

## Πληροφορίες για το κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση). Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολο Ρυθμίσεις (Settings). (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε (το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης (View connection properties).
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια (Security).
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου (Network security key) και επιλέξτε OK.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN)
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας