# Kullanım Kılavuzu

# Kişisel BilgisayarE SerisiSVE14A3

Yazdır

## Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Güvenlik Anahtarı Hakkında

Güvenlik anahtarı, Wi-Fi üzerinde iletilen verileri şifreleyen bir Wi-Fi güvenlik protokolüdür. Ayrıca şifreleme anahtarı veya WEP (Wired Equivalent Privacy) anahtarı olarak da bilinir.

Güvenlik anahtarı; bir Wi-Fi erişim noktası ile bir bilgisayar gibi, aynı anahtara sahip olan kablosuz aygıtların Wi-Fi üzerinde birbiriyle iletişim kurmasına olanak verir.

Güvenlik anahtarı, varsayılan olarak her erişim noktasına atanır. (Verileri yetkisiz kullanımlara karşı korumak için varsayılan güvenlik anahtarının değiştirildiğinden emin olun.) Varsayılan güvenlik anahtarını bulamıyorsanız, erişim noktanızla birlikte gelen kılavuza bakın.

Hatalı bir güvenlik anahtarı girerseniz, aşağıdaki adımları izleyerek güvenlik anahtarını yeniden girin.

1. Düğmeleri açın ve Ayarlar (Settings) düğmesini seçin. (Düğmeleri açmak için bkz. Düğmeleri Açma.)
2. (ağ simgesi) öğesini seçin.
3. İstediğiniz ağa sağ tıklatın ve Bağlantı özelliklerini görüntüle (View connection properties) öğesini seçin.
4. Güvenlik (Security) sekmesini seçin.
5. Ağ güvenlik anahtarı: (Network security key) alanına bir güvenlik anahtarı girin ve Tamam (OK) öğesini seçin.

Sayfa Başına Git

### İlgili Konu

- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Standartları Hakkında
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Başlatma
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İşlevini Kullanmaya Yönelik Notlar

Sayfa Başına Git