Руководство пользователя VAIO

Задача

# Замена элементов питания AA мыши

Когда заряд элементов питания станет низким, замените элемент питания AA в мыши.

1. Установите выключатель питания мыши в положение OFF.

1. Переверните мышь. Возьмитесь за центральную часть крышки и сдвиньте крышку отсека элементов питания в направлении стрелки.

1. Извлеките старый элемент питания и вставьте новый щелочной элемент питания AA (сначала конец с минусом (-)), закройте крышку.

1. Установите выключатель питания мыши в положение ON.

Примечание

- Используйте для замены новый элемент питания AA.

- Если в течение какого-то времени использование мыши не планируется, установите выключатель питания мыши в положение OFF. Если использование мыши не планируется в течение длительного времени, извлеките элемент питания AA.

- Если заряд элемента питания становится низким, незамедлительно замените элемент питания AA. Пребывание в мыши разряженного элемента питания может привести к утечке электролита.

- Т.к. мышь нельзя использовать с находящимися в свободной продаже перезаряжаемыми аккумуляторами, используйте неперезаряжаемые элементы питания AA. Использование перезаряжаемого аккумулятора может привести к утечке электролита и последующей неисправности.

- Не перезаряжайте сухие элементы питания AA.

- См. прилагаемое руководство по технике безопасности.

См. также
Компоненты и элементы управления мыши
Проверка уровня заряда элемента питания мыши