Guida dell'utente VAIO

Attività

# Collegamento di un'antenna per la trasmissione terrestre
<Modelli dotati di scheda di sintonizzazione TV>

Per guardare la TV con il computer VAIO è necessario innanzitutto collegare i cavi richiesti, ad esempio il cavo dell'antenna.

1. Collegare un'estremità del cavo coassiale per la TV (non in dotazione) (1) alla presa a muro corrispondente (2).

1. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta VHF/UHF (3) sul computer.

Nota

- Lo stato di ricezione del segnale TV varia in modo considerevole in base ai servizi disponibili nel paese o nella regione e in base ai tipi di connessione.

- Le funzioni relative alla televisione digitale terrestre (DVB-T/DVB-T2) funzioneranno solo nei paesi in cui vengono trasmessi i segnali della televisione digitale terrestre DVB-T/DVB-T2 in chiaro. Verificare che nel paese e nella regione sia possibile ricevere i segnali DVB-T/DVB-T2 in chiaro.

- Con il computer non viene fornito alcun cavo coassiale per la TV. Prima di procedere, accertarsi di disporre di un numero sufficiente di cavi coassiali per la TV.