Εγχειρίδιο χρήσης VAIO

Εργασία

# Αντικατάσταση μπαταρίας AA του ποντικιού

Αλλάξτε τη μπαταρία AA του ποντικιού, όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας του ποντικιού στο OFF.

1. Γυρίστε ανάποδα το ποντίκι. Κρατήστε το κέντρο του καλύμματος και σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους.

1. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια νέα αλκαλική μπαταρία AA (ο αρνητικός πόλος πρώτα (-)) και κλείστε το κάλυμμα.

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας του ποντικιού στο ON.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε μια νέα αλκαλική μπαταρία AA.

- Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για ορισμένο χρονικό διάστημα, θέστε το διακόπτη λειτουργίας του ποντικιού στο OFF. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία AA.

- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε την άμεσα με μια νέα μπαταρία. Εάν παραμείνει στο ποντίκι μπαταρία που έχει εξαντληθεί, μπορεί να προκληθεί διαρροή μπαταρίας.

- Καθώς το ποντίκι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εμπορικά διαθέσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, χρησιμοποιήστε μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία AA. Εάν χρησιμοποιήσετε επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή μπαταρίας και δυσλειτουργία.

- Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες AA ξηρού στοιχείου.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο πληροφοριών ασφαλείας που παρέχεται.

Σχετικό θέμα
Μέρη και χειριστήρια του ποντικιού
Έλεγχος της ισχύος μπαταρίας που απομένει στο ποντίκι