Podręcznik użytkownika VAIO

Zadanie

# Wymiana baterii AA w myszy

Gdy bateria AA myszy jest na wyczerpaniu, należy wymienić ją na nową.

1. Ustaw wyłącznik zasilania myszy w położeniu OFF.

1. Odwróć mysz spodem do góry. Przytrzymaj środek pokrywy baterii i przesuń ją zgodnie z kierunkiem strzałki.

1. Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię alkaliczną typu AA (biegunem ujemnym (-) do przodu), a następnie zamknij pokrywę.

1. Ustaw wyłącznik zasilania myszy w położeniu ON.

Uwaga

- Do wymiany użyj nowej baterii alkalicznej AA.

- Jeśli nie zamierzasz używać myszy przez jakiś czas, ustaw wyłącznik zasilania myszy w położeniu OFF. Jeśli nie zamierzasz używać myszy przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu, wymień ją jak najszybciej. Trzymanie zużytej baterii w myszy może spowodować wyciek elektrolitu.

- W myszy nie można używać dostępnych w handlu akumulatorów, ale zwykłych baterii AA (nieładowalnych). W przypadku użycia akumulatora może wystąpić wyciek elektrolitu i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

- Nie należy ładować baterii AA z ogniwem suchym.

- Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dostarczonym podręczniku.

Powiązany temat
Części i elementy sterujące myszy
Sprawdzanie poziomu zużycia baterii myszy