VAIO-Benutzerhandbuch

Funktion

# An- und Abdocken eines Schnittstellenreplikators

Sie können Ihren VAIO-Computer an einen Schnittstellenreplikator (gesondert erhältlich) andocken.

## So docken Sie den Schnittstellenreplikator an

1. Schalten Sie Ihren VAIO-Computer und alle mit ihm verbundenen Peripheriegeräte aus, und trennen Sie die Geräte vom Computer.

Tipp

- Trennen Sie das Netzgerät und die mit dem Monitoranschluss und dem HDMI-Ausgang an Ihrem VAIO-Computer verbundenen Kabel. Solange diese Kabel angeschlossen sind, ist ein Andocken des VAIO-Computers an den Schnittstellenreplikator nicht möglich.

1. Verbinden Sie den Schnittstellenreplikator mit einer Wechselstromquelle.

Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels (1) mit dem Netzgerät (2) und das andere Ende mit einer Steckdose (3).
Verbinden Sie das am Netzgerät angebrachte Kabel mit dem DC IN-Eingang (4) des Schnittstellenreplikators.
Die Kontrollanzeige für Stromversorgungsanschluss (DC IN-Eingang) beginnt zu leuchten.

1. Entfernen Sie die Abdeckung für den Schnittstellenreplikator-Anschluss an der Unterseite Ihres VAIO-Computers.

Hinweis

- Die Abdeckung für den Schnittstellenreplikator-Anschluss lässt sich möglicherweise nur schwer entfernen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie die Abdeckung entfernen, um den VAIO-Computer oder die Abdeckung nicht zu beschädigen. Bewahren Sie die Abdeckung für die zukünftige Wiederverwendung sicher auf.

1. Richten Sie die hinteren unteren Ecken des VAIO-Computers an den Orientierungsmarken am Schnittstellenreplikator aus.

Tipp

- Falls ein Zweitakku (gesondert erhältlich) an Ihren VAIO-Computer angeschlossen ist:
  Schieben Sie den Riegel (1) in Pfeilrichtung, um den Anschluss (2) auf dem Schnittstellenreplikator anzuheben. Vergewissern Sie sich, dass der Riegel bis zur Endposition verschoben ist, wenn Sie den Schnittstellenreplikator andocken.

- Falls kein Zweitakku an Ihren VAIO-Computer angeschlossen ist:
  Das Andocken des Computers bei angehobener Position des Anschlusses kann den Anschluss beschädigen. Schieben Sie den Riegel in umgekehrter Pfeilrichtung, um den Anschluss abzusenken.

1. Setzen Sie den VAIO-Computer vorsichtig auf, und drücken Sie auf den mit den Pfeilen markierten Bereich, bis der Computer einrastet.

Vermeiden Sie es, den VAIO-Computer mit Gewalt gegen den Schnittstellenreplikator zu drücken, da dies zur Beschädigung oder Fehlfunktion beider Geräte führen kann.
Hinweis

- Achten Sie darauf, den Schnittstellenreplikator unter Verwendung des mitgelieferten Netzgeräts mit einer Stromquelle zu verbinden.

- Schalten Sie Ihren VAIO-Computer aus, bevor Sie ihn an den Schnittstellenreplikator andocken.

- Vermeiden Sie es, den VAIO-Computer im angedockten Zustand zu bewegen, da dies zum Abdocken des Schnittstellenreplikators und damit verbunden zu Verletzungen und zur Beschädigung beider Geräte führen kann.

## So sichern Sie die Daten Ihres VAIO-Computers

Sie können Ihre Daten auf dem integrierten Speichergerät des Schnittstellenreplikators sichern.
Folgen Sie zu diesem Zweck den Anweisungen auf dem Bildschirm, die beim Andocken des VAIO-Computers am Schnittstellenreplikator angezeigt werden. Wählen Sie das integrierte Speichergerät des Schnittstellenreplikators aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Zielspeicherort für die Datensicherung auszuwählen.
Tipp

- Bei erstmaliger Sicherung der Daten auf dem Schnittstellenreplikator erfolgt eine Ersteinrichtung des Geräts, die vollständig abgeschlossen werden muss. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Hinweis

- Vermeiden Sie ein Abdocken des VAIO-Computers vom Schnittstellenreplikator während der Sicherung.

- Wenn Sie im Fenster Sicherung einrichten einen Zeitplan für die Sicherung Ihrer Daten festlegen, werden die Daten automatisch gesichert. Sollten Sie den VAIO-Computer während der geplanten Sicherungszeit vom Schnittstellenreplikator abdocken, können die Daten beschädigt werden. Um eine Datenbeschädigung durch Abdocken des Schnittstellenreplikators ohne Benachrichtigung der Hintergrundsicherung zu verhindern, können Sie den Sicherungszeitplan ändern oder stornieren.

## So docken Sie den Schnittstellenreplikator ab

1. Schalten Sie Ihren VAIO-Computer und alle mit ihm verbundenen Peripheriegeräte aus.

1. Heben Sie den VAIO-Computer vom Schnittstellenreplikator ab.

1. Bringen Sie die Abdeckung des Schnittstellenreplikator-Anschlusses an der Unterseite des VAIO-Computers wieder an.

Hinweis

- Schalten Sie den VAIO-Computer unbedingt aus, bevor Sie ihn vom Schnittstellenreplikator abdocken. Andernfalls sind Datenverluste möglich.

Verwandtes Thema
Elemente des Schnittstellenreplikators