Руководство пользователя VAIO

Справочная информация

# Перед использованием беспроводной внешней сети
<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>

Глобальная сеть (WAN) - широко распространенная сеть связи, позволяющая соединять локальные компьютерные сети в удаленных местоположениях, и зачастую имеется в наличии в каналах связи, предоставляемых поставщиками услуг связи, такими как операторы связи.
Использование беспроводной внешней сети (WWAN) позволит компьютеру VAIO подключиться к Интернету через них в любом месте, охваченном оператором сотовой связи.
В зависимости от используемого оператора, может потребоваться вставить SIM карту в держатель SIM карты или гнездо в компьютере для использования функции беспроводной внешней сети. Ваша SIM карта вмещается в основание, приблизительно такого размера, как кредитная карта.
Примечание

- Сеть беспроводной внешней сети может быть недоступна в некоторых странах или регионах.

Совет

- Вы можете получить предложение от определенного оператора, выбранного VAIO, в зависимости от страны и модели. В таком случае SIM-карта либо входит в SIM-комплект оператора, находящийся внутри картонной коробки, или уже вставлена в держатель или гнездо SIM-карты. Если SIM карта не входит в комплект вашего компьютера VAIO, вы можете приобрести ее у одного из операторов связи.

## Для ввода SIM карты

1. Выключите ваш компьютер VAIO.

1. Откройте крышку SIM карты в нижней части компьютера VAIO.

1. Сдвиньте держатель SIM карты (1) в направлении стрелки, а затем откройте его.

1. Извлеките SIM карту, выталкивая ее из основания.

1. Введите SIM карту, печатной платой вверх, в держатель для SIM карты.

1. Закройте держатель SIM карты, а затем сдвиньте его в направлении стрелки.

1. Закройте крышку SIM карты.

Примечание

- Не трогайте печатную плату на SIM карте.

- Убедитесь, что вы крепко держите ваш компьютер VAIO перед введением или извлечением SIM карты.

- Не повредите SIM карту сгибанием или излишним давлением на нее.

См. также
Запуск обмена данными беспроводной внешней сети<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>
Останов обмена данными беспроводной внешней сети<Для моделей, оборудованных беспроводной внешней сети>