Посібник користувача VAIO

Завдання

# Підключення/відключення реплікатора портів

Можна підключити комп'ютер VAIO до реплікатора портів (не надається в комплекті).

## Щоб підключити реплікатор портів

1. Вимкніть комп'ютер VAIO і всі периферійні пристрої, що підключені до комп'ютера, потім від'єднайте ці пристрої від комп'ютера.

Підказка

- Від'єднайте адаптер змінного струму і кабелі, що під'єднані до порту монітора і вихідному порту HDMI комп'ютера VAIO. Неможливо підключити комп'ютер VAIO до реплікатора портів, якщо ці кабелі приєднані.

1. Підключіть реплікатор портів до джерела живлення змінного струму.

Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (2), а інший кінець до розетки змінного струму (3).
Потім підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму, до порт DC IN (4) на реплікаторі портів.
Вмикається індикатор DC IN.

1. Зніміть кришку роз'єму реплікатора портів в нижній частині комп'ютера VAIO.

Примітка

- Кришку з'єднувача реплікатора портів може бути важко зсунути. Не пошкодьте комп'ютер VAIO або кришку через прикладання надмірної сили під час зняття кришки. Обов'язково збережіть зняту кришку для майбутнього використання.

1. Сумістить задні нижні кути комп'ютера VAIO з напрямними на реплікаторі портів.

Підказка

- Якщо до комп'ютера VAIO приєднано додаткову акумуляторну батарею (не надається в комплекті):
  посуньте язичок у напрямку стрілки (1), щоб підняти з'єднувач (2) на реплікаторі портів. Під час підключення реплікатора портів переконайтеся, що язичок встановлено у кінець.

- Якщо до комп'ютера VAIO не приєднано додаткову акумуляторну батарею:
  Приєднання комп'ютера, коли з'єднувач піднято, може призвести до пошкодження з'єднувачів. Переконайтеся, що язичок зсунуто у бік, протилежний напрямку стрілки, щоб опустити з'єднувач.

1. Обережно опустіть комп'ютер VAIO і натисніть на зону, позначену стрілками, доки комп'ютер не встане на місце з клацанням.

Не з'єднуйте комп'ютер VAIO з реплікатором портів силоміць на прикладайте надмірної сили, тому що це може призвести до пошкодження або несправності як комп'ютера, так і реплікатора портів.
Примітка

- Переконайтеся, що використовуєте указаний адаптер змінного струму для з'єднання реплікатора портів і джерела змінного струму.

- Обов'язково вимикайте комп'ютер VAIO, перш ніж його приєднувати його до реплікатора портів.

- Не переміщуйте комп'ютер VAIO, коли він приєднаний до реплікатора портів, тому що при цьому реплікатор портів може від'єднатися, що може призвести до травми або пошкодження як реплікатора портів, так і комп'ютера.

## Для резервування даних комп'ютера VAIO

Можна зробити резервну копію даних на вбудований пристрій зберігання даних у реплікаторі портів.
Щоб зробити резервну копію даних, виконуйте вказівки на екрані, що з'являються після під'єднання комп'ютера VAIO до реплікатора портів. Коли з'явиться запит для обирання місця зберігання резервної копії даних, оберіть вбудований пристрій зберігання даних у реплікаторі портів.
Підказка

- Під час першого резервування даних на реплікаторі портів необхідно виконати початкове налаштування. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити початкове налаштування.

Примітка

- Не від'єднуйте комп'ютер VAIO від реплікатора портів під час резервування.

- Якщо встановити графік резервування даних у вікні Set up backup, дані резервуватимуться автоматично. Якщо відключити комп'ютер VAIO від реплікатора портів під час запланованого часу резервування, дані можуть бути пошкоджені. Щоб запобігти пошкодженню даних через від'єднання реплікатора портів без повідомлення під час фонового резервування, змініть або відмініть графік резервування.

## Щоб відключити реплікатор портів

1. Вимкніть комп'ютер VAIO і всі периферійні пристрої.

1. Зніміть комп'ютер VAIO з реплікатора портів, піднявши його вверх.

1. Установіть на місце кришку роз'єму реплікатора портів в нижній частині комп'ютера VAIO.

Примітка

- Для запобігання втраті не збережених даних обов'язково вимикайте комп'ютер VAIO перед від'єднанням від реплікатора портів.

Пов’язані теми
Частини та елементи керування реплікатора портів