VAIO-Benutzerhandbuch

Referenz

# Hinweise zur Verwendung eines Zweitakkus

Im Folgenden wird das Akkuladeverhalten für den Fall erläutert, dass zusätzlich zum installierten Akku (dem Hauptakku) ein Zweitakku (gesondert erhältlich) an den VAIO-Computer angeschlossen ist.
Bei angeschlossenem Zweitakku werden die Akkus in folgender Reihenfolge geladen, sofern die Akkupflegefunktion (battery care function) deaktiviert ist.

1. Zuerst wird der Hauptakku bis zu einem Ladestand von ungefähr 80 % geladen. Anschließend wird der Ladevorgang für den Zweitakku gestartet.

1. Der Zweitakku wird bis zu einem Ladestand von ungefähr 80 % geladen. Anschließend wird der Ladevorgang für den Hauptakku bis zum Ladestand von 100 % fortgesetzt.

1. Zuletzt wird der Zweitakku bis zum Ladestand von 100 % geladen.

Der Akkustrom des Zweitakkus wird zuerst verbraucht.
Hinweis

- Wenn der Zweitakku an Ihren VAIO-Computer mit einem niedrigen Ladestand angeschlossen wird, wird der Status des Zweitakkus möglicherweise nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt oder der Status der Ladeanzeige kann einen Akkufehler angeben. Trennen Sie in einem solchen Fall den Zweitakku, und laden Sie ihn mithilfe des Netzgeräts auf.