VAIO Gebruikershandleiding

Taak

# De LAN-poort gebruiken

Voordat u een LAN-kabel aansluit op de LAN-poort, trekt u de poortklep omlaag zoals weergegeven.

## Als de poortklep is losgekomen:

Als de poortklep is losgekomen, volgt u onderstaande aanwijzingen om hem weer vast te maken.

1. Lijn de klep uit met de rand van de poort.

1. Duw de klep omlaag tot hij op zijn plek klikt.

Verwant onderwerp
Onderdelen en besturingselementen aan de achterzijde
Een bekabelde verbinding met het internet maken