Руководство пользователя VAIO

Часто задаваемые вопросы

#### Что делать, если компьютер VAIO не включается (индикатор питания не загорается зеленым цветом)?

- Проверьте надежность соединения всех кабелей с устройствами, в частности, соединения компьютера VAIO с адаптером переменного тока, адаптера переменного тока с кабелем питания и кабеля питания с розеткой электросети. [Подробно]

- Если кабель питания компьютера VAIO подключен к удлинителю с выключателем, убедитесь в том, что выключатель находится в положении включения, и проверьте надежность соединения кабеля удлинителя с розеткой электросети.

- Если компьютер VAIO был выключен без выполнения стандартной процедуры завершения работы, работа контроллера питания может быть приостановлена в связи с программной ошибкой.
  Отсоедините все кабели и периферийные устройства, включая кабель питания и устройства USB, и нажмите и удерживайте кнопку выключения батареи в течение трех секунд тонким, крепким предметом (таким как скрепка для бумаги).
  Подождите пять минут, а затем снова подсоедините все кабели и устройства и включите компьютер.

- При первом включении компьютера VAIO необходимо подключить его к источнику питания через адаптер переменного тока.

- Убедитесь в том, что компьютер подключен к адаптеру переменного тока Sony из комплекта поставки.
  В целях безопасности используйте только фирменный адаптер переменного тока Sony, поставляемый Sony в комплекте с компьютером VAIO.

- Возможно, заряд аккумулятора заканчивается.

- Убедитесь, что компьютер VAIO не находится в режиме гибернации, нажав на компьютере кнопку (Выключение (Power)).
  Обратите внимание, что если нажать и удерживать кнопку (Выключение (Power)) более четырех секунд, компьютер выключится.

- После переноса охлажденного компьютера VAIO в теплое помещение или эксплуатации в условиях повышенной влажности внутри компьютера возможна конденсация влаги.
  В таких ситуациях перед включением компьютера необходимо подождать не менее одного часа.
  Не включайте компьютер в условиях повышенной влажности (при относительной влажности воздуха выше 80%), так как это может привести к нарушению нормальной работы компьютера.