Посібник користувача VAIO

Довідка

# Примітки щодо вбудованих датчиків

Перш ніж використовувати вбудовані датчики, ознайомтеся із викладеними нижче заходами безпеки для правильного користування.

## Примітки щодо використання вбудованого акселометра

- Якщо змінити орієнтацію екрана комп'ютера, не закриваючи застосунки, що працюють, такі як програма для відтворення відео, усі незбережені дані можуть бути втрачені.

- Коли комп'ютер VAIO підключений до зовнішнього дисплея, змінити орієнтацію екрана комп'ютера неможливо. Якщо підключити комп'ютер до зовнішнього дисплею, коли комп'ютер перебуває у книжковій орієнтації, орієнтація екрана комп'ютера автоматично зміниться на альбомну (горизонтальну).

- Якщо змінити орієнтацію екрана комп'ютера, коли працює екранна заставка, зображення на екрані комп'ютера може бути спотворене.

- Деякі застосунки не підтримують книжкову орієнтацію і можуть працювати неправильно. У такому разі використовуйте комп'ютер VAIO в альбомній орієнтації.

## Примітки щодо використання вбудованого цифрового компаса

- Вбудований цифровий компас визначає напрямок магнітного поля землі. Рекомендуємо не покладатися виключно на інформацію про місцеположення, що надається вбудованим цифровим компасом.
  Іноді, і зокрема в перелічених далі місцях на точність показань цифрового компасу часто впливають магнітні поміхи, тому він може працювати неправильно.

- У ліфті або приміщенні з матеріалами з заліза, такими як залізні каркаси або армований бетон

- Біля будівлі з армованого бетону, такої як основа моста чи зал очікування аеропорту або вокзалу

- Біля або всередині поїзда чи автомобіля

- Біля трансформатора на землі або ЛЕП

- Поблизу від металічного виробу, такого як стіл з металічним каркасом чи інших металічних меблів

- Поблизу від матеріалу, що створює високий рівень магнітних поміх, такого як магніт, магнітний тримач або колонки

- Налаштування кута РК-екрана може призвести до зменшення точності вбудованого цифрового компаса — це нормальне явище, яке не вказує на неправильну роботу. У такому разі слід виконати калібрування цифрового компаса. Відійдіть від матеріалів, що викликають магнітні поміхи, такі як металеві вироби або магніти, та виконайте наступні дії, не вимикаючи застосунок, що використовує цифровий компас.

- Поставте комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміть комп'ютер обома руками і поверніть його на 360 градусів за годинниковою стрілкою з піднятим РК-екраном.

- Поставте комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміться за комп'ютер обома руками та поверніть його один раз на 360 градусів у поздовжньому напрямку.

- Поставте комп'ютер VAIO на рівну поверхню, візьміть комп'ютер обома руками і поверніть його на 360 градусів хрест-навхрест з піднятим РК-екраном.

- Якщо проблема не зникне, використовуйте комп'ютер VAIO у місці з меншими магнітними поміхами.