Podręcznik użytkownika VAIO

Najczęściej zadawane pytania

#### Co należy zrobić, jeśli komputer VAIO nie włącza się (wskaźnik zasilania nie świeci się na zielono)?

- Należy upewnić się, że wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone do urządzeń, np. między komputerem VAIO a zasilaczem sieciowym i między zasilaczem sieciowym a gniazdkiem sieciowym. [Szczegóły]

- W przypadku podłączenia kabla zasilającego komputera VAIO do listwy zasilającej z wyłącznikiem należy upewnić się, że listwa zasilająca jest włączona i prawidłowo podłączona do gniazdka sieciowego.

- Jeśli komputer VAIO nie zostanie wyłączony w zwykły sposób, kontroler zasilania może się zawiesić z powodu błędu programu.
  Należy odłączyć wszystkie kable i urządzenia peryferyjne, np. kabel zasilający i urządzenie USB, a następnie odczekać około pięciu minut. Po upływie tego czasu należy popodłączać kable i urządzenia peryferyjne oraz ponownie włączyć komputer.

- Przed pierwszym włączeniem komputera VAIO należy podłączyć go do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

- Należy sprawdzić, czy używa się zasilacza sieciowego firmy Sony, dostarczonego z komputerem.
  Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych akumulatorów i zasilaczy sieciowych firmy Sony, dostarczonych przez firmę Sony dla danego modelu komputera VAIO.

- Należy upewnić się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.

- Akumulator mógł się wyczerpać.

- Należy upewnić się, że komputer VAIO nie znajduje się w trybie hibernacji. W tym celu należy nacisnąć przycisk (Zasilanie (Power)) na komputerze.
  Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Zasilanie (Power)) przez ponad cztery sekundy spowoduje, że komputer wyłączy się.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.
  W takim przypadku przed włączeniem komputera należy odczekać co najmniej godzinę.
  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.