# Benutzer-handbuch

# Personal ComputerVAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drucken

## Informationen zum Sicherheitsschlüssel für Wi-Fi(R) (WLAN)

Ein Sicherheitsschlüssel ist ein Sicherheitsprotokoll für Wi-Fi, mit dem über Wi-Fi übertragene Daten verschlüsselt werden. Er wird auch als Verschlüsselungsschlüssel oder WEP-Schlüssel (Wired Equivalent Privacy) bezeichnet.

Mit dem Sicherheitsschlüssel können drahtlose Geräte mit demselben Schlüssel, z. B. ein Wi-Fi-Zugriffspunkt und ein Computer, über Wi-Fi miteinander kommunizieren.

Der Sicherheitsschlüssel wird jedem Zugriffspunkt standardmäßig zugewiesen. (Achten Sie darauf, dass der Standard-Sicherheitsschlüssel geändert wurde, um Daten vor unbefugter Verwendung zu schützen.) Wenn Sie den Standard-Sicherheitsschlüssel nicht finden können, sehen Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Zugriffspunkt nach.

Wenn Sie einen falschen Sicherheitsschlüssel eingegeben haben, geben Sie den Sicherheitsschlüssel folgendermaßen erneut ein:

1. Öffnen Sie die Charms, und wählen Sie den CharmEinstellungen (Settings) aus. (Informationen zum Öffnen der Charms finden Sie unter Öffnen der Charms.)
2. Wählen Sie(das Netzwerksymbol) aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Netzwerk, und wählen Sie Verbindungseigenschaften anzeigen (View connection properties) aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit (Security) aus.
5. Geben Sie im Feld Sicherheitsschlüssel (Network security key) den Sicherheitsschlüssel ein, und wählen Sie OK aus.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Informationen zu den Wi-Fi(R)-Standards (WLAN)
- Starten der Wi-Fi(R)-Kommunikation (WLAN)
- Hinweise zur Verwendung der Wi-Fi(R)-Funktion (WLAN)

Zum Seitenanfang