# Guida dell'utente

# Personal computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Stampa

## Avvio delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN Wireless)

È possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra il computer VAIO e un punto di accesso (non in dotazione).

Prima di utilizzare la funzionalità Wi-Fi, verificare la disponibilità di un punto di accesso Wi-Fi funzionante.

1. Connettere un punto di accesso al computer VAIO.

   Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support) (Apertura del Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support)) e al manuale fornito con il punto di accesso.

2. Aprire gli accessi e selezionareImpostazioni (Settings). (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)
3. Selezionare Modifica impostazioni PC (Change PC settings) nell'angolo in basso a destra.
4. Selezionare Wireless nel riquadro sinistro della schermata Impostazioni PC (PC settings).
5. Modificare Modalità aereo (Airplane mode) su Disattivato (Off) e l'impostazione Wi-Fi in Dispositivi wireless (Wireless devices) su Attivo (On).
6. Aprire gli accessi e selezionareImpostazioni (Settings). (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)
7. Selezionare(l'icona di rete).
8. Selezionare il punto di accesso desiderato e Connetti (Connect).

   Dopo la creazione della connessione, nel campo del punto di accesso wireless selezionato viene visualizzato Connesso (Connected).

   Se viene visualizzata una finestra per l'immissione della chiave di sicurezza, immetterla come richiesto e selezionare OK. Vedere Informazioni sulla chiave di sicurezza per Wi-Fi(R) (LAN Wireless) per ulteriori informazioni.

   Le chiavi di protezione rilevano la distinzione tra maiuscole e minuscole.

#### Controllo dello stato della connessione Wi-Fi

Aprire il desktop e spostare il puntatore del mouse su(l'icona di rete) nell'area di notifica del desktop per verificare lo stato della connessione Wi-Fi, ad esempio il punto di accesso attualmente collegato al computer VAIO.

Per aprire il desktop vedere Apertura del Desktop.

#### Nota

- Nei modelli conformi IEEE 802.11a/b/g/n, quando è abilitata la sola funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, il computer VAIO non può essere connesso a un punto di accesso Wi-Fi a 5 GHz. Inoltre quando è attiva la sola funzione Wi-Fi a 5 GHz non è possibile connettere il computer a un punto di accesso Wi-Fi a 2,4 GHz.

  Nei modelli conformi a IEEE 802.11b/g/n, quando è disabilitata la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, non è possibile connettere il computer a un punto di accesso. Inoltre, il computer non può connettersi a un punto di accesso Wi-Fi a 5 GHz.

- L'operazione di rilevamento di un punto di accesso Wi-Fi e la relativa connessione potrebbero richiedere diversi minuti prima dell'avvio delle comunicazioni tramite Wi-Fi.

#### Suggerimento

- Fare riferimento a Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support) (Apertura del Guida e supporto tecnico di Windows (Windows Help and Support)) per ulteriori informazioni su Modalità aereo (Airplane mode).

- Dopo aver eseguito la connessione del computer VAIO a un punto di accesso inserendo la chiave di protezione, il punto di accesso verrà registrato nel computer. Non sarà necessario immettere la chiave di protezione per le successive connessioni.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Informazioni sugli standard Wi-Fi(R) (LAN Wireless)
- Interruzione delle comunicazioni Wi-Fi(R) (LAN Wireless)
- Note sull'utilizzo della funzione Wi-Fi(R) (LAN Wireless)
- Informazioni sulla chiave di sicurezza per Wi-Fi(R) (LAN Wireless)

Vai all'inizio della pagina