# Guía del usuario

# Ordenador VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Imprimir

## Conexión a Internet mediante una conexión por cable

Antes de usar Internet, debe contratar los servicios de un proveedor de servicios de Internet (ISP) y configurar los dispositivos necesarios para conectar el ordenador VAIO a Internet.

Conecte un extremo de un cable LAN (no suministrado) al puerto LAN del ordenador VAIO y el otro extremo a la red.

#### Nota

- Para obtener información detallada sobre los dispositivos necesarios para el acceso a Internet y cómo conectar el ordenador VAIO a Internet, póngase en contacto con su ISP.

- Cuando conecte el ordenador VAIO a Internet, asegúrese de utilizar un cable que lleve impresa la palabra “Red” o “Ethernet”.

- No enchufe un cable telefónico en el puerto LAN del ordenador VAIO.

  Si el puerto LAN se conecta a las siguientes redes o líneas telefónicas, una corriente eléctrica elevada podría causar daños, sobrecalentamiento o fuego.

  - Cualquier red, excepto las redes de tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Línea de abonado a teléfono público

  - Private branch exchange (PBX)

  - Líneas telefónicas domésticas (interfono altavoz-micrófono) o de uso en empresas (teléfono de múltiples líneas para empresas)

#### Sugerencia

- Para conectar el ordenador VAIO a Internet mediante la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica), debe definir la configuración Wi-Fi. Consulte Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica) para obtener más información.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Acerca de los servicios de conexión a Internet
- Acerca de la red (LAN)
- Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Ir al principio de la página