# Gebruikers-handleiding

# Personal computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Afdrukken

## Een bekabelde verbinding met het internet maken

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig hebt om verbinding te maken met het internet en over hoe u uw VAIO-computer met het internet kunt verbinden.

- Gebruik altijd een kabel met de opdruk "Netwerk" of "Ethernet" om uw VAIO-computer te verbinden met het internet.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand worden veroorzaakt.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - De lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrale (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Als u uw VAIO-computer met het internet wilt verbinden met behulp van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN), moet u de Wi-Fi-instellingen definiëren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Internetverbindingsservices
- Het netwerk (LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

Ga naar boven