# Gebruikers-handleiding

# Personal computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Afdrukken

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt (Command Prompt), voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op Enter. U vindt het fysieke adres (MAC-adres) in het veld Fysiek adres (Physical Address) onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Zie Apps, Instellingen (Settings) of Bestanden (Files) zoeken/starten voor informatie over het openen van Opdrachtprompt (Command Prompt).

Ga naar boven