# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Lähiverkko (LAN)

- LAN-portin käyttö
  Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

Siirry sivun alkuun

### Hakuusi mahdollisesti liittyviä aiheita:

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

Siirry sivun alkuun