# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Lähiverkko (LAN)

- LAN-portin käyttö
  Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
  Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
  Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
  Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
  Verkon (lähiverkon, LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
  Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Siirry sivun alkuun

### Hakuusi mahdollisesti liittyviä aiheita:

- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

Siirry sivun alkuun