# Bruger-vejledning

# Personlig computer VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Udskriv

## Forbindelse til internettet via en traditionel kabelforbindelse

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Hvis du vil have flere oplysninger om de enheder, der skal bruges til at få adgang til internettet, og om, hvordan VAIO-computeren kobles på internettet, skal du kontakte din internetudbyder.

- Når du forbinder din VAIO-computer til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Network" eller "Ethernet".

- Slut ikke et telefonkabel til LAN-porten på din VAIO-computer.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- Hvis du vil forbinde VAIO-computeren til internettet ved hjælp af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN), skal du indstille Wi-Fi-konfigurationen. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden