# Uživatelská příručka

# Osobní počítač VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Tisk

## Jak zjistím fyzickou adresu (MAC) integrovaného adaptéru pro bezdrátové sítě v počítači VAIO?

- Pokud je na přístupovém bodu zapnuto filtrování podle adres MAC, zaregistrujte v okně nastavení přístupového bodu adresu MAC počítače VAIO. Pokud tak neučiníte, počítač se nebude moci připojit k přístupovému bodu.

  Otevřete okno Příkazový řádek (Command Prompt), zadejte příkaz ipconfig /all a stiskněte klávesu Enter. Fyzickou adresu (adresu MAC) najdete v poli Fyzická adresa (Physical Address) v části Adaptér bezdrátové sítě LAN Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Pokyny pro otevření okna Příkazový řádek (Command Prompt) naleznete v části Vyhledávání / spouštění položek na obrazovkách Aplikace (Apps), Nastavení (Settings) a Soubory (Files).

Začátek stránky