# Ghid de utilizare

# Calculator personalVAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Imprimare

## Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.

Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.

#### Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, apelaţi la furnizorul de servicii de Internet.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este scris „Network” (Reţea) sau „Ethernet”.

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.

  Dacă portul LAN este conectat la următoarele reţele sau linii telefonice, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza defecţiuni, supraîncălzire sau incendiu.

  - Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linie telefonică publică

  - Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

  - Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

#### Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir), trebuie să configuraţi setările Wi-Fi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

În susul paginii

### Subiect asociat

- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

În susul paginii