# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## VAIO arvuti/LCD-kuvari puhastamine

Enne VAIO arvuti puhastamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid õige puhastamise kohta.

#### VAIO arvuti puhastamine

- Enne puhastamist lülitage VAIO arvuti välja, eemaldage vahelduvvooluadapter ja aku.

- Pühkige VAIO arvuti pehme kuiva lapiga mustusest ja tolmust puhtaks.

- Kasutage VAIO arvuti puhastamisel kindlasti pehmet ja kuiva lappi. Kui arvuti on väga määrdunud, tehke arvuti pind hingeõhuga uduseks ja pühkige mustus ära või puhastage kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage kuiva lapiga.

- Ärge kasutage lahusteid, nagu bensiin, atsetoon, alkohol, vedeldi või müügilolevad puhastusvahendid, kuna need võivad teie VAIO arvuti pinda või kattekihti kahjustada.

- Kasutage klahvide (klahvimütside) alt mustuse ja tolmu minema puhumiseks selleks ettenähtud puhurit. Ärge eemaldage klaviatuurilt ühtegi klahvimütsi.

  Ärge kasutage tolmuimejat, see võib rikkeid põhjustada.

#### Teave LCD-ekraani puhastamise kohta

- Kasutage VAIO arvuti puhastamisel kindlasti pehmet ja kuiva lappi. Kui LCD-ekraan on väga määrdunud, tehke selle pind hingeõhuga uduseks ja pühkige mustus ära või puhastage kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage kuiva lapiga.

- Ärge kasutage lahusteid, nagu bensiin, atsetoon, alkohol, vedeldi või müügilolevad puhastusvahendid, kuna need võivad LCD-kuvarit kahjustada.

Tagasi lehe algusesse