# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Отпечатване

## Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация

Може да установите Wi-Fi комуникация между компютъра VAIO и точка за достъп (не е предоставена в комплекта).

Преди да използвате Wi-Fi, се уверете, че е включена точка за Wi-Fi достъп, която функционира нормално.

1. Свържете точка за достъп към компютъра VAIO.

   Вижте Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support) (Отваряне на Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support)), както и ръководството, предоставено с точката за достъп, за допълнителна информация.

2. Отворете препратките и изберете препраткатаНастройки (Settings). (Вижте Отваряне на препратките за отваряне на препратките.)
3. Изберете Настройки на компютъра (Change PC settings) в долния десен ъгъл.
4. Изберете Безжична (Wireless) в левия прозорец на екрана Настройки (PC settings).
5. Променете Самолетен режим (Airplane mode) на Изкл. (Off) и Wi-Fi настройката в Безжични устройства (Wireless devices) на ВКЛ. (On).
6. Отворете препратките и изберете препраткатаНастройки (Settings). (Вижте Отваряне на препратките за отваряне на препратките.)
7. Изберете(иконата за мрежа).
8. Изберете желаната точка за достъп, след което изберете Свържи се (Connect).

   След установяване на връзката в полето за избрана точка за безжичен достъп се показва Свързан (Connected).

   Ако се покаже прозорец за записване на ключ за защита, въведете ключа за защита, както се изисква, и изберете OK. Вижте Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) за допълнителна информация.

   Имайте предвид, че ключовете за защита различават главните и малките букви.

#### Проверка на състоянието на Wi-Fi връзката

Отворете работния плот и преместете показалеца на мишката върху(иконата за мрежа) в областта за уведомяване на работния плот, за да проверите състоянието на Wi-Fi връзката, като например точката за достъп, към която компютърът VAIO е свързан в момента.

За отваряне на работния плот вж. Отваряне на Работен плот (Desktop).

#### Забележка

- При модели, оборудвани с IEEE 802.11a/b/g/n, когато само Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц е разрешена, компютърът VAIO не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц. Също така, когато е разрешена само Wi-Fi функцията с честота 5 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 2,4 ГХц.

  При модели, оборудвани с IEEE 802.11b/g/n, когато е забранена Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц, компютърът не може да се свързва с точки за достъп. Също така компютърът не може да се свързва с точки за Wi-Fi достъп с честота 5 ГХц.

- Откриването и свързването с точка за Wi-Fi достъп преди стартиране на комуникация чрез Wi-Fi може да отнеме известно време.

#### Съвет

- Вижте Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support) (Отваряне на Помощ и поддръжка на Windows (Windows Help and Support)) за допълнителна информация относно Самолетен режим (Airplane mode).

- След като свържете компютъра VAIO с точката за достъп чрез въвеждане на ключа за защита, точката за достъп ще се регистрира в компютъра. Не е необходимо да въвеждате ключа за защита при следващи свързвания.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Спиране на комуникациите чрез Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Обратно в началото на страницата