# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- Използване на LAN порта
  Преди да свържете LAN кабел към LAN порта, отстранете капачето на порта, както е показано по-долу.
- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Wi-Fi позволява на компютъра VAIO да се свързва към мрежа чрез безжична връзка.
- Свързване с интернет чрез кабелна връзка
  Преди да използвате интернет, трябва да се регистрирате при интернет доставчик и да настроите устройствата, необходими за свързване на компютъра VAIO с интернет.
- Относно услугите за връзка с интернет
  Налични са видовете услуги за връзка с интернет, посочени по-долу.
- Относно мрежата (LAN)
  Мрежата (LAN) позволява да свържете компютъра VAIO с интернет и да прехвърляте данни между компютъра и други устройства.
- Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Ключът за защита представлява протокол за защита за Wi-Fi, който шифрова данните, предавани по Wi-Fi. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.

Обратно в началото на страницата

### Може би търсите следните теми:

- Как мога да намеря физическия адрес (MAC адрес) на вградения интерфейс за безжична мрежа на компютъра VAIO?
- Какви стъпки да предприема, ако не мога да възпроизвеждам филми или аудио записи, получени през Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа), или пък възпроизвеждането прекъсва? Защо скоростта на обмен на данни е ниска?
- Какви стъпки да предприема, ако не мога да използвам функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)?
- Какви стъпки да предприема, ако не знам SSID или ключа за защита за точката за достъп?
- Какви стъпки да предприема, ако не мога да свържа моя компютър VAIO към точка за достъп (или към интернет)?

Обратно в началото на страницата