# Korisnički priručnik

# Osobno računalo VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Ispis

## Povezivanje s internetom žičnom mrežom

Prije upotrebe interneta najprije morate s davateljem internetskih usluga (ISP-om) sklopiti ugovor i postaviti uređaje potrebne za povezivanje VAIO računala s internetom.

Jedan kraj mrežnog kabela (nije isporučeno) priključite u LAN utičnicu na VAIO računalu, a drugi kraj u mrežu.

#### Napomena

- Pojedinosti o uređajima potrebnim za pristup internetu i načinu povezivanja VAIO računala s internetom zatražite od davatelja internetskih usluga (ISP-a).

- Kod spajanja VAIO računala s internetom koristite se kabelom na kojem je ispisano "Network" ili "Ethernet".

- Ne priključujte telefonski kabel u LAN utičnicu na VAIO računalu.

  Ako je LAN utičnica povezana s drugim mrežama ili telefonskim linijama, priključivanje jakog električnog toka u utičnicu može uzrokovati oštećenje, pregrijavanje ili požar.

  - Sve mreže osim mreža 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna telefonska pretplatnička linija

  - Privatna telefonska centrala (PBX)

  - Kućne (interfon) ili poslovne telefonske linije (višelinijski poslovni telefon)

#### Savjet

- Da biste povezali VAIO računalo s internetom s pomoću funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN), trebate urediti postavke za Wi-Fi. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O uslugama za povezivanje s internetom
- O mreži (LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice