# Korisnički priručnik

# Osobno računalo VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Ispis

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke (Settings). (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze (View connection properties).
4. Odaberite karticu Sigurnost (Security).
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ (Network security key) i odaberite U redu (OK).

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Idi na vrh stranice