# Korisnički priručnik

# Lični računar VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## LAN

- Korišćenje LAN porta
  Pre priključivanja LAN kabla na LAN port, povucite poklopac porta na dole, kao što je prikazano dole.

Idi na vrh stranice

### Možda tražite sledeće teme:

- O Wi-Fi(R) (bežične LAN) standardima
- Povezivanje na Internet putem ožičene veze
- O uslugama povezivanja sa Internetom
- O mreži (LAN)
- O bezbednosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežične LAN)
- Kako da pronađem fizičku adresu (MAC adresu) ugrađenog interfejsa za bežičnu mrežu mog VAIO računara?
- Šta da radim ako ne mogu da reprodukujem filmove ili audio numere primljene putem Wi-Fi(R) (bežične LAN) ili ako se njihova reprodukcija prekida? Zašto je brzina prenosa podataka mala?
- Šta da radim ako ne mogu da koristim Wi-Fi(R) (bežične LAN) funkciju?
- Šta da radim ako ne znam SSID ili bezbednosni ključ za pristupnu tačku?
- Šta da radim ako moj VAIO računar ne mogu da povežem sa pristupnom tačkom (ili Internetom)?

Idi na vrh stranice