# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Печать

## Проводное подключение к сети Интернет

Перед тем как вы сможете пользоваться сетью Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера VAIO к сети Интернет.

Подсоедините один конец сетевого кабеля (приобретается отдельно) к сетевому порту (LAN) на компьютере VAIO, а другой конец кабеля к своей сети.

#### Примечание

- Для получения подробной информации об устройствах, необходимых для подключения к Интернету, обратитесь к своему поставщику услуг Интернет.

- При подключении компьютера VAIO к сети Интернет убедитесь, что используется кабель, на котором указано, что он является сетевым, то есть на нем написано слово Ethernet.

- Не подключайте телефонный кабель к порту LAN на компьютере VAIO.

  Если этот порт подсоединен к одной из перечисленных ниже сетей или телефонных линий, высокое напряжение, подаваемое на порт может привести к поломке компьютера, его перегреву или возгоранию.

  - Любая сеть, кроме сетей типа 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Абонентская линия телефонной сети общего пользования

  - Внутренняя автоматическая телефонная станция (мини-АТС)

  - Домашние (внутренняя громкая связь) или учрежденческие телефонные линии (многоканальный телефон)

#### Совет

- Для подключения компьютера VAIO к Интернету с помощью функции Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети) необходимо сначала настроить Wi-Fi. Более подробные сведения см. в разделе Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

В начало страницы

### См. также

- О типах подключения к Интернету
- Использование локальной сети (LAN)
- Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы